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REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS DE OBRAS Y/O SERVICIOS

Señor Contratista de Obras y/o Servicios

Estas reglamentaciones han sido creadas para su beneficio y protección en tanto dure su permanencia dentro de las distintas áreas de la Planta de Goya de Massalin Particulares S.R.L. 

Es importante que usted conozca estas REGLAS DE GENERALES DE SEGURIDAD y de las que se apliquen específicamente a la tarea y al departamento/ área en las cuales se encuentre trabajando. 

Es responsable de su conocimiento, de cumplirlas y hacerlas cumplir. Por cuanto, ante la falta de comprensión de algunas de ellas, solicite su aclaración al Responsable de la Obra/ Servicio o al Departamento de EHS de la Planta.

1. Usted es responsable de su propia seguridad y pondrá especial cuidado para prevenir lesiones a sí mismo, a sus compañeros de trabajo y a toda otra persona que lo rodee.
2. Ingrese y salga de la Planta por las Entradas y Salidas autorizadas (pasarelas y molinetes de acceso)
3. Conozca la ubicación de las salidas de emergencia de su área, los procedimientos y rutas de evacuación. Ante  una EVACUACIÓN, respete las indicaciones del Supervisor/ Líder responsable y proceda en forma ordenada  EVITE EL PÁNICO 
4. Ante una EMERGENCIA, de ser posible, comuníquese en forma inmediata al número 2929, o informe a su Supervisor y al responsable de la Obra/ Servicio de Planta, o a las personas de MP más cercanas a usted.
5. [bookmark: _GoBack]No bloquee el acceso a extinguidores y puestos de incendio, tableros eléctricos, alarmas, y salidas de emergencia. Todos los corredores y pasillos deben permanecer sin obstáculos. 
6. Nunca traspase ZONAS DE PELIGRO que estén delimitadas por cintas o barricadas sin una autorización específica.
7. Cumpla en todo momento con las señales, carteles de seguridad y procedimientos de trabajo.
8. El equipo de Protección Personal designado debe ser usado en todo momento cuando el tipo de tarea a realizar así lo requiera. El mismo puede incluir: protectores auditivos, anteojos de seguridad, cascos, máscaras faciales, guantes, calzados de seguridad, delantales, arneses o cualquier otro EPP especial.
9. No comience ninguna tarea sin evaluar los riesgos. Ante la sospecha de un riesgo de incendio, algún accidente, incidente, daños materiales o condición insegura de trabajo, avise en forma inmediata a su Supervisor y al responsable de la Obra/ Servicio de la Planta.
10. No debe accionarse ningún dispositivo (botón, palanca, válvula, etc.) que tengan la leyenda PELIGRO – NO ACCIONAR.
11. Está prohibido saltar desde plataformas o superficies elevadas y no debe subirse a éstas si no están destinadas para tal fin. Asimismo, al subir o bajar de alguna estructura o superficie elevada utilice escaleras, plataformas y elementos para dicha finalidad. Si tuviera dudas sobre su estabilidad no debe usarlos hasta su reemplazo.
12. Todas las guardas y protecciones de seguridad deben permanecer en su lugar durante las actividades productivas. En caso de que sean retiradas en horarios no operativos, las mismas deben ser colocadas en su lugar una vez concluidas las tareas. 
13. Conozca la ubicación de todas las fuentes de lavado de ojos y duchas de seguridad del área en la cual se encuentre o las más próximas a su lugar de trabajo.
14. El manejo de Materiales Riesgosos y Combustibles (almacenamiento, transporte, etc.) debe realizarse en recipientes adecuados para ello, los cuales deben estar debidamente etiquetados/ rotulados según SGA.
15. Para la realización de determinadas tareas (trabajo en altura, trabajo en caliente, ingreso a espacios confinados/ restringidos, entre otras) se requieren Formularios de Permisos de Trabajo aprobados por el responsable de la Obra/ Servicio de Planta. Usted debe contar con este permiso para ejecutar aquellas tareas que lo requieran. 
16. Solamente personal entrenado y autorizado puede poner en movimiento, maquinaria de MP S.R.L.
17. Las herramientas y/o equipos que utilice deben ser apropiados a la tarea que realiza y encontrarse en buen estado. Los elementos defectuosos no deben ser utilizados. 
18. Los autoelevadores, equipos de arrastre o elevación deben ser operados exclusivamente por personal autorizado.
19. Los objetos afilados o con salientes deben estar protegidos. Los elementos peligrosos (cuchillas, objetos corto-punzantes, productos químicos, etc.) deben estar depositados en lugares o contenedores determinados para este fin.
20. Está prohibido correr dentro de la Planta, como también los juegos de manos, gritos y las bromas en general.
21. Se permite fumar sólo en las áreas habilitadas según cartelería que así lo indica. Asimismo, el consumo de alimentos y/o bebidas están prohibidos en las salas productivas de Planta.
22. El consumo y la posesión de drogas, bebidas alcohólicas, o sustancias no autorizadas; como la posesión y/o portación de armas de cualquier tipo están prohibidas en todas las áreas y dependencias de MP S.R.L.
23. El uso de teléfonos celulares y reproductores de música queda restringido a las áreas de: oficinas, salas de descanso, vestuarios, comedor y pasillo central de ingreso a Planta.
24. No debe usar ropa suelta, rota, ni demasiado holgada; tampoco anillos, collares, aros, llaveros colgantes, etc.; y el cabello largo debe permanecer atado y recogido.
25. Utilice con moderación el agua e insumos higiénicos en los sanitarios.
26. Mantenga las luminarias apagadas cuando la claridad del ambiente no requiera iluminación adicional, y apague maquinarias y artefactos que no estén siendo utilizados.
27. Coloque los residuos en los recipientes que correspondan a cada tipo. No arroja basura al suelo.
28. Queda bajo su exclusiva responsabilidad el orden y limpieza del área donde desarrolla sus tareas.

Ante cualquier violación a alguna de estas Reglas Generales de Seguridad, dependiendo de la gravedad, naturaleza y frecuencia de las transgresiones, no se le permitirá un nuevo ingreso a la Planta.

EMPRESA:    
   
FECHA: _____/_____/ _____          ------------------------------------------------         ---------------------------------------------------
                                                                       Firma y aclaración                          Responsable EHS Planta Goya
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